**Информационное письмо Дата: 04.10.2017**

**Тема: «О блокировке продаж светильников серии** SLICK.OPL LED и SLICK.PRS LED**»**

**УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ!**

Сообщаем Вам, о снятии с производства светильников серии SLICK.OPL LED и SLICK.PRS LED в связи с обновлением модельного ряда светильников:

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул | Наименование |
| 1631000100 | SLICK.OPL LED 20 5000K |
| 1631000780 | SLICK.OPL LED 20 EM 5000K |
| 1327000040 | SLICK.OPL LED 20 EM Ex 5000K |
| 1631000510 | SLICK.OPL LED 20 Ex 5000K |
| 1631001370 | SLICK.OPL LED 20 Ex 5000K JB KBAO1 |
| 1631000120 | SLICK.OPL LED 30 5000K |
| 1631001540 | SLICK.OPL LED 30 5000K RAL 8019 |
| 1631001050 | SLICK.OPL LED 30 EM 5000K |
| 1327000030 | SLICK.OPL LED 30 EM Ex 5000K |
| 1631000350 | SLICK.OPL LED 30 Ex 5000K |
| 1631001420 | SLICK.OPL LED 30 with through wiring Ex 5000K |
| 1631000130 | SLICK.OPL LED 50 5000K |
| 1631001260 | SLICK.OPL LED 50 5000K ALMZ |
| 1631000790 | SLICK.OPL LED 50 EM 5000K |
| 1631001270 | SLICK.OPL LED 50 EM 5000K ALMZ |
| 1327000020 | SLICK.OPL LED 50 EM Ex 5000K |
| 1631001400 | SLICK.OPL LED 50 EM with through wiring Ex 5000K |
| 1631000360 | SLICK.OPL LED 50 Ex 5000K |
| 1997022700 | SLICK.OPL LED 50 Ex 5000K /E/ |
| 1631001410 | SLICK.OPL LED 50 with through wiring Ex 5000K |
| 1997013830 | SLICK.OPL LED 20 5000K /E/ |
| 1997013840 | SLICK.OPL LED 30 5000K /E/ |
| 1997013850 | SLICK.OPL LED 50 5000K /E/ |
| 1631000060 | SLICK.PRS LED 20 5000K |
| 1997013770 | SLICK.PRS LED 20 5000K /E/ |
| 1631000430 | SLICK.PRS LED 20 EM 5000K |
| 1631001090 | SLICK.PRS LED 20 EM Ex 5000K |
| 1631000630 | SLICK.PRS LED 20 with through wiring Ex 5000K |
| 1631000170 | SLICK.PRS LED 30 4000K |
| 1631000180 | SLICK.PRS LED 30 5000K |
| 1997013780 | SLICK.PRS LED 30 5000K /E/ |
| 1631000440 | SLICK.PRS LED 30 EM 5000K |
| 1631001100 | SLICK.PRS LED 30 EM Ex 5000K |
| 1631000930 | SLICK.PRS LED 30 EM HFR 4000K |
| 1631000390 | SLICK.PRS LED 30 Ex 5000K |
| 1631000920 | SLICK.PRS LED 30 HFR 4000K |
| 1631000640 | SLICK.PRS LED 30 with through wiring Ex 5000K |
| 1631001040 | SLICK.PRS LED 35 HFD with through wiring 4000K |
| 1631001280 | SLICK.PRS LED 50 3000K |
| 1631000140 | SLICK.PRS LED 50 4000K |
| 1997021510 | SLICK.PRS LED 50 4000K /E/ |
| 1631000090 | SLICK.PRS LED 50 5000K |
| 1997013790 | SLICK.PRS LED 50 5000K /E/ |
| 1997021520 | SLICK.PRS LED 50 EM 4000K /E/ |
| 1631001300 | SLICK.PRS LED 50 Ex 4000K |
| 1631000400 | SLICK.PRS LED 50 Ex 5000K |
| 1631001020 | SLICK.PRS LED 50 ME6 EM 5000K |
| 1631000650 | SLICK.PRS LED 50 with through wiring Ex 5000K |

Заказы на перечисленные в таблице позиции принимаются только в рамках количества светильников, имеющихся на складе готовой продукции.

В качестве замены рекомендуем рассмотреть:

* При возможности применения на объекте светильников с CRI≥70 модификации SLICK.PRS ECO LED

|  |  |
| --- | --- |
| Наименования светильников, снимаемых с производства (по типу)\* | Наименования светильников-аналогов (по типу)\* |
| SLICK.OPL LED 20 хххх | SLICK.PRS ECO LED 30 xxxx |
| SLICK.OPL LED 20 EM хххх | SLICK.PRS ECO LED 30 EM xxxx |
| SLICK.OPL LED 20 EM Ex хххх  | SLICK.PRS ECO LED 30 EM Ex xxxx |
| SLICK.OPL LED 20 Ex хххх | SLICK.PRS ECO LED 30 Ex xxxx |
| SLICK.OPL LED 30 хххх | SLICK.PRS ECO LED 30 xxxx |
| SLICK.OPL LED 30 EM хххх | SLICK.PRS ECO LED 30 EM xxxx |
| SLICK.OPL LED 30 EM Ex хххх | SLICK.PRS ECO LED 30 EM Ex xxxx |
| SLICK.OPL LED 30 Ex хххх | SLICK.PRS ECO LED 30 Ex xxxx |
| SLICK.OPL LED 50 хххх | SLICK.PRS ECO LED 60 xxxx |
| SLICK.OPL LED 50 EM хххх | SLICK.PRS ECO LED 60 EM xxxx |
| SLICK.OPL LED 50 EM Ex хххх | SLICK.PRS ECO LED 60 EM Ex xxxx |
| SLICK.OPL LED 50 Ex хххх | SLICK.PRS ECO LED 60 Ex xxxx |
| SLICK.OPL LED 20 хххх /E/ | SLICK.PRS ECO LED 30 xxxx /E/ |
| SLICK.OPL LED 30 хххх /E/ | SLICK.PRS ECO LED 30 xxxx /E/ |
| SLICK.OPL LED 50 хххх /E/ | SLICK.PRS ECO LED 60 xxxx /E/ |
| SLICK.PRS LED 20 хххх | SLICK.PRS ECO LED 30 xxxx |
| SLICK.PRS LED 20 хххх /E/ | SLICK.PRS ECO LED 30 xxxx /E/ |
| SLICK.PRS LED 20 EM хххх | SLICK.PRS ECO LED 30 EM xxxx |
| SLICK.PRS LED 20 EM Ex хххх | SLICK.PRS ECO LED 30 EM Ex xxxx |
| SLICK.PRS LED 30 хххх | SLICK.PRS ECO LED 30 xxxx |
| SLICK.PRS LED 30 хххх /E/ | SLICK.PRS ECO LED 30 xxxx /E/ |
| SLICK.PRS LED 30 EM хххх | SLICK.PRS ECO LED 30 EM xxxx |
| SLICK.PRS LED 30 EM Ex хххх | SLICK.PRS ECO LED 30 EM Ex xxxx |
| SLICK.PRS LED 30 Ex хххх | SLICK.PRS ECO LED 30 Ex xxxx |
| SLICK.PRS LED 50 хххх | SLICK.PRS ECO LED 60 xxxx |
| SLICK.PRS LED 50 хххх /E/ | SLICK.PRS ECO LED 60 xxxx /E/ |
| SLICK.PRS LED 50 EM хххх  | SLICK.PRS ECO LED 60 EM xxxx |
| SLICK.PRS LED 50 EM хххх /E/ | SLICK.PRS ECO LED 60 EM xxxx /E/ |
| SLICK.PRS LED 50 Ex хххх | SLICK.PRS ECO LED 60 Ex xxxx |

* При возможности применения на объекте светильников с CRI≥80 модификации ARCTIC.OPL ECO LED

|  |  |
| --- | --- |
| Наименования светильников, снимаемых с производства (по типу)\* | Наименования светильников-аналогов (по типу)\* |
| SLICK.OPL LED 20 хххх | ARCTIC.OPL ECO LED 1200 TH xxxx |
| SLICK.OPL LED 20 EM хххх | ARCTIC.OPL ECO LED 600 EM xxxx class I |
| SLICK.OPL LED 30 хххх | ARCTIC.OPL ECO LED 1500 TH xxxx |
| SLICK.OPL LED 30 EM хххх | ARCTIC.OPL ECO LED 1500 TH EM xxxx |
| SLICK.OPL LED 50 хххх | ARCTIC.OPL ECO LED 1500 xxxx |
| SLICK.OPL LED 50 EM хххх | ARCTIC.OPL ECO LED 1500 EM xxxx |
| SLICK.OPL LED 20 хххх /E/ | ARCTIC.OPL ECO LED 1200 TH xxxx /E/ |
| SLICK.OPL LED 30 хххх /E/ | ARCTIC.OPL ECO LED 1500 TH xxxx /E/ |
| SLICK.OPL LED 50 хххх /E/ | ARCTIC.OPL ECO LED 1500 xxxx /E/ |
| SLICK.PRS LED 20 хххх | ARCTIC.OPL ECO LED 1200 TH xxxx |
| SLICK.PRS LED 20 хххх /E/ | ARCTIC.OPL ECO LED 1200 TH xxxx /E/ |
| SLICK.PRS LED 20 EM хххх | ARCTIC.OPL ECO LED 600 EM xxxx class I |
| SLICK.PRS LED 30 хххх | ARCTIC.OPL ECO LED 1500 TH xxxx |
| SLICK.PRS LED 30 хххх /E/ | ARCTIC.OPL ECO LED 1500 TH xxxx /E/ |
| SLICK.PRS LED 30 EM хххх | ARCTIC.OPL ECO LED 1500 TH EM xxxx |
| SLICK.PRS LED 50 хххх | ARCTIC.OPL ECO LED 1500 xxxx |
| SLICK.PRS LED 50 хххх /E/ | ARCTIC.OPL ECO LED 1500 xxxx /E/ |
| SLICK.PRS LED 50 EM хххх  | ARCTIC.OPL ECO LED 1500 EM xxxx |
| SLICK.PRS LED 50 EM хххх /E/ | ARCTIC.OPL ECO LED 1500 EM xxxx |

\* Сокращение хххх – обозначение цветовой температуры 4000К, 5000К

Дополнительно сообщаем о необходимости проведения светотехнического расчета при замене на светильники серии ARCTIC.OPL ECO LED.

С уважением,

ООО «МГК «Световые Технологии»