12.04.2016

Москва

Уважаемые Партнеры!

Компания «ОМТЕК» информирует о введении в ассортимент встраиваемых LED-светильников серии TLC LT:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код товара** | **Номенклатура** | **Характеристика** | **Описание модели светильника** | **РРЦ** | **Цена с базовой скидкой** |
| **Встраиваемые в потолок типа "Армстронг"** |  |  |  |
| ***Встраиваемые LED ( Цветовая температура 4000К, индекс цветопередачи Ra70 ), IP30*** |  |  |
|  | 86316 | TLC03 CL LT | LED, 3x18 | встраиваемый, 595х595, призматический рассеиватель, потребляемая мощность 21,5Вт, световой поток 2200Лм | 1 714,00 | 1 199,80 |
|  | 86323 | TLC04 CL LT | LED, 4x18 | встраиваемый, 595х595, призматический рассеиватель, потребляемая мощность 28,5Вт, световой поток 2950Лм | 1 786,00 | 1 250,20 |
| **Встраиваемые в потолок типа "Грильято"** |  |  |  |
| ***Встраиваемые LED ( Цветовая температура 4000К, индекс цветопередачи Ra70 ), IP30*** |  |  |
|  | 86309 | TLGR03 CL LT | LED, 3x18 | встраиваемый в потолки типа "Грильято", 588х588, призматический рассеиватель, потребляемая мощность 21,5 Вт, световой поток 2200 Лм | 1 714,00 | 1 199,80 |
|  | 86293 | TLGR04 CL LT | LED, 4x18 | встраиваемый в потолки типа "Грильято", 588х588, призматический рассеиватель, потребляемая мощность 28,5 Вт, световой поток 2950 Лм | 1 786,00 | 1 250,20 |

На LED-светильники серии TLC LT проектные скидки и скидки за объем выборки не распространяются.

Светильники доступны к заказу с 12.04.2016 года.

С уважением,

Руководитель отдела продаж Куликов В.Г.

ООО «ОМТЕК»