**Экономичная и надежная магистральная система STORE ECO LED от компании «Световые Технологии»**

Компания «Световые Технологии» расширяет ассортимент линейных светодиодных светильников серией STORE ECO LED - компактной и надежной магистральной системой, предназначенной для создания равномерного общего освещения.

Светильники STORE ECO LED – это эффективная замена традиционным светильникам на линейных люминесцентных лампах и оптимальное решение для общего освещения торговых залов с высотой потолков до 4,5 метров. Серия сочетает в себе высокую эффективность, простоту и удобство монтажа, а также привлекательную цену.

Особенности светильников серии STORE ECO LED:

* Компактный стальной корпус двух типоразмеров: 1,5 м и 3 м
* Установка светильника на подвес
* «Плавающие» скобы подвеса (точки крепления могут быть расположены в любом месте корпуса)
* Степень пылевлагозащиты - IP20
* Возможность соединения светильников в протяженные световые линии
* Магистральная проводка 5x2,5мм
* Движковый переключатель фаз на четыре положения (L1, L2, L3, n/a) установлен на корпусе для удобства переключения фаз
* Наличие L, T, X –образных скоб соединения, позволяющих создавать различную геометрию осветительной установки
* Профилированный матовый рассеиватель из ПММА (не желтеет со временем)
* Косинусная КСС (тип Д)
* Цветовая температура: 4000K (3000К под заказ)
* CRI>80 (>90 под заказ)
* Полное соответствие стандартам ГОСТ (электромагнитная совместимость, отсутствие пульсаций светового потока)

Характеристики:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код светильника | Наименование | Световой поток, лм | Мощность, Вт | Эффективность, лм/Вт |
| 1671000030 | STORE ECO LED 50 /main line harness/ 4000K | 6 000 | 50 | 120 |
| 1671000040 | STORE ECO LED 2x50 /main line harness/ 4000K | 12 000 | 100 | 120 |

Все модификации серии STORE ECO LED доступны для заказа.

Фото:

